**Montážní návod ke vchodovým dveřím**

Do předem připraveného stavebního otvoru (daných rozměrů včetně zárubně) usadíme dveře pomocí stavěcích klínů a pomocí vodováhy ustavíme do požadované polohy.

Spára mezi otvorem a zárubní by měla být v rozmezí 10-15 mm s tolerancí +- 5 mm.

K vyplnění spáry použijeme nízko expanzní montážní pěnu a po zaschnutí dveře ještě upevníme po stranách turbo šrouby , které se zašroubují skrz zárubně pod těsněním po obvodu zárubně do zdi.

Zhruba ve výšce 60 cm shora a ze spodu uvnitř zárubní, jsou vhodné ještě před zatvrdnutím pěny podélné vzpěry.

**Regulace dveří**

V případě naklonění křídla a s tím spojené špatné dovírání a otevírání dveří, lze provést následnou regulaci:

1/ Křídlo dveří od zárubně vysadíme odstraněním čepů, ze spodní části pantů směrem nahoru

2/ Horní a střední pant v křídle dveří otočíme o jednu obrátku a křídlo zasadíme zpět do zárubně

V případě nejasností nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

[www.nabytek-levny-moderni.cz](http://www.nabytek-levny-moderni.cz)

Tel. Kontakt: 725784211