Montáž šuplíků

Desky k šuplíkům- 4 boční v jedné délce od čela s navrtaným malým otvorem

 - 2 desky zadní kratší nebo delší(záleží na rozměru postele)

 - čelní desky, sololity

Šuplíky sešroubujeme černými kratšími vruty tak, aby byla zadní deska uprostřed, mezitím dávejte pozor, aby byly boční navrtané otvory v deskách zepředu.

Poté přišroubujeme čela šuplíků stříbrným vrutem se silnějším závitem, mezitím vložte sololit do drážky.